[Меры пожарной безопасности](http://adm-glebpos.ru/dokumenty/mery-pozharnoi-bezopasnosti)

 Помните! Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия, сохранения вашей жизни и жизни ваших близких! Пожар легче предупредить, чем потушить!

 **Беспечное, неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой травы, мусора на территории села, зачастую оборачивается бедой – это почти 50% всех пожаров происходящих ежегодно именно по этой причине.**

Уважаемые жители, чтобы в ваш дом не пришла беда, соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности в пожароопасный период:

• Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных построек.

• Не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров.

• Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву.

• Во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов.

• Не бросайте горящие спички и окурки.

• Костры можно разводить на расстоянии не ближе 50 метров от построек. И, конечно же, неотлучно надо следить за горящим костром, а после потушить его водой или песком.

Территория домовладении должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы, опавших листьев и т.п.

Дороги, проезды, подъезды, проходы к домам и водоисточникам, используемых для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными.

Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал, постарайтесь затушить его самостоятельно.

Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами, постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем тех, кто должен этим заниматься. Позвоните в пожарную охрану по телефонам «01», «101» и сообщите об обнаруженном очаге возгорания и как туда добраться.

 **Правила пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов запрещают:**

* — оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, радиоприемники и телевизоры;
* *—* использовать неисправные рубильники, розетки и другие электроустановочные устройства;
* — применять самодельные и неисправные электронагревательные приборы, нестандартные предохранители и другие средства защиты от перегрузки и короткого замыкания;

**При пользовании в быту газовыми приборами следует выполнять следующие меры безопасности:**

* — эксплуатацию оборудования и приборов осуществлять только в соответствии с требованиями инструкций;
* — при прекращении подачи газа и неисправности газового оборудования закрыть краны и вентили и сообщить в аварийную службу по телефону 04;
* — по окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах, вентили перед ними, а при пользовании баллонами — и вентили баллонов;
* — при обнаружении запаха газа в жилом помещении, подъезде, подвале, на улице немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны и вентили, в помещениях открыть окна и форточки. Удалить людей из опасной зоны, предупредив о мерах предосторожности, и вызвать аварийную службу газового хозяйства (по телефону 04 из незагазованного помещения).

При наличии запаха газа категорически запрещается зажигать огонь, включать и выключать электроосвещение и электроприборы, пользоваться электрозвонками.

**Правилами пользования газом в быту запрещается**:

* — оставлять работающие газовые приборы без присмотра и допускать к ним детей дошкольного возраста;
* — использовать газовые плиты для отопления помещений;
* — располагать газовые баллоны ближе 2 м от топочных дверок печей.

***Меры пожарной безопасности при пользовании печным отоплением***

1. Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и поручать надзор за ними малолетним детям.
2. Перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и дымоходов, отремонтировать их, заделать трещины, очистить от сажи, а также побелить на чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы.
3. Печь не должна примыкать к деревянным стенам или перегородкам. Между ними оставляют воздушный промежуток (отступку) на всю высоту.
4. Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент.
5. У печи должны быть исправная дверца, заслонки соответствующих размеров и предтопочный металлический лист, прибитый к деревянному полу, размером 50х70 см. без дефектов и прогаров.
6. В зимнее время, чтобы не случился пожар от перекала отдельных частей, печи рекомендуется топить 2–3 раза в день, продолжительностью не более 1,5 часа.
7. Мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 0,5 м. от топящейся печи. Ставить их вплотную можно спустя 4–5 часов после окончания топки.
8. Нельзя хранить щепу, опилки, стружки под печкой, также нельзя подсушивать дрова на печи, вешать над ней для просушки белье.
9. Нельзя выбрасывать горячие угли, шлак или золу вблизи строений, на сухую траву. Для этого должны быть специально отведенные места, где всё выгребаемое из топок заливается водой